Description Spécifique CHASSIS FIXE

LOT n°.....- MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM *Réf. du projet ……………………..*

**. De type :** **K•LINE** ou équivalent.

**. Conception** :

- Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Système sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.

- Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Bâtiment (NF – QB)

**-** Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

**-** Couvre-joint intérieur intégré

**-** Parecloses intérieures clippées.

**-** Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.

**-** Drainage caché

**. Vitrage** : épaisseur 24, 30, 42 ou 48 mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

**. Visserie** : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

**. Localisation** **:**……………………………………………………………

**. Dimensions (L x H)**  **:**……………………………………………………………

**. Epaisseur du doublage**  **:**……………………………………………………………

**. Type de vitrage**  **:**……………………………………………………………

**.** **Commentaires spécifiques** **:**…………………………………………………………….